**Załącznik Nr 1 do Umowy**

**KZGW/28/2018**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa pojazdów specjalistycznych- Quad

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup dziewięciu sztuk pojazdów-terenowych typu Quad.

Miejsca dostaw:

Zarząd Zlewni w Gryficach ul. Niepodległości 15, 72-300 Gryfice – 3 szt.

Zarząd Zlewni w Koszalinie ul. ul. Gnieźnieńska 7, 75-736 Koszalin – 6szt.

Zarząd Zlewni w Stargardzie ul. ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard – 2 szt.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Dane ogólne:

1.1 Rok produkcji bieżący dla roku dostawy.

1.2 Homologacja wg kategorii L7e, wyciąg ze świadectwa homologacji dostarczony wraz z ofertą.

1.3 Liczba miejsc 2.

2. Silnik

2.1 Rodzaj silnika czterosuwowy, zapłon iskrowy, chłodzony cieczą, zasilany wtryskowo, co najmniej dwucylindrowy, rzędowy

2.2 Pojemność skokowa silnika powyżej 800 cm3 do 900cm

Moc silnika min. 14,0 kW wg danych homologacyjnych

3. Wyposażenie

3.1 Zawieszenie przednie niezależne, o skoku min 22 cm

3.2 Zawieszenie tylne niezależne, o skoku min 25 cm

3.3 Prześwit pojazdu min 29,5

3.4 Rozrusznik elektryczny

3.5 Skrzynia biegów z reduktorem i biegiem wstecznym, automatyczna (bezstopniowa)

3.6 Załączanie napędu 4x4 z jednoczesną (bez dodatkowych czynności) blokadą mechanizmu różnicowego, załączenie napędu nie może wymagać zatrzymania pojazdu

3.7 Napęd 4x4 z możliwością rozłączenia jednej osi

3.8 Minimalny rozstaw osi 134

3.9 Układ hamowania silnikiem

3.10 Układ kontroli prędkości na zjeździe

3.11 Układ wspomagania kierownicy

3.12 Akumulator 12V żelowy lub AGM

3.13 Tylne kierunkowskazy zintegrowane z lampą pozycyjną/światłem stop

3.14 Układ elektryczny 12V z alternatorem o mocy min 470 W, - na masie

3.15 Wskaźnik ilości paliwa

3.16 Prędkościomierz, licznik km, licznik km dzienny, licznik motogodzin, wskaźnik położenia biegu, obrotomierz, kontrolka temperatury silnika, kontrolka poziomu ładowania,

3.17 Podgrzewane manetki oraz podgrzewana dźwignia gazu

3.18 Wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu

3.19 2 komplety kluczyków.

3.20 Lusterka boczne sztuk 2.

3.21 System hamulcowy czterotarczowy, hydrauliczny.

3.22 Gniazda zapalniczki 1.

3.23 Osłony dłoni.

3.24 Opony min 14 calowe o profilu terenowym, na felgach aluminiowych.

3.25 Ładowność przedniego bagażnika min 50 kg.

3.26 Ładowność tylnego bagażnika min 100 kg.

3.27 Pojemność zbiornika paliwa min 19,5 l.

3.28 Zestaw podręcznych fabrycznych narzędzi.

3.29 Rok produkcji bieżący dla roku dostawy.

3.30 Kolor ciemny, do uzgodnienia po podpisaniu umowy.

3.31 Osłona przednia o wysokości do 25 cm czarna, z napisem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, napis wykonany z folii odblaskowej. 3.32 Rama pojazdu kształt ramy musi zapewniać kierowcy w czasie jazdy pozycję wyprostowaną.

3.33 Konstrukcja pojazdu musi charakteryzować się dobrą statecznością przy pokonywaniu zakrętów.

3.34 Układ rozruchowy musi umożliwiać łatwy rozruch przy temperaturach poniżej 0 st. C.

3.35 Tylna skrzynia ładunkowa o wewnętrznych wymiarach min: dł. 100cm, szer. min 15 cm, wys. min 15cm, z możliwością szybkiego montażu/ demontażu, wykonana z tworzywa sztucznego wyposażona w oparcie.

3.36 Oznaczenia tylko fabryczne.

3.37 Płyny eksploatacyjne w dniu odbioru układy i zbiorniki muszą być napełnione w 100%.

3.38 Pokrowiec na pojazd w ciemnym kolorze.

3.39 Zderzaki przedni i tylny.

3.40 Kufer przedni z tworzywa sztucznego z systemem szybkiego montażu/demontażu.

4. GWARANCJA ( wymagania minimalne): Warunki gwarancji 2 lata, bez limitu przebiegu.

5. Dodatkowy osprzęt dla kierujących w/w pojazdem: kask sztuk 22, blenda przeciwsłoneczna oraz łatwo demontowaną szczęka kasku. Kombinezony sztuk 22 przeznaczony do poruszania się quadami, składający się z kurtki i spodni, wykonany jest z materiałów o wysokiej wytrzymałości na rozdzieranie i ścieranie, a miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia (barki, łokcie, kolana) zaopatrzone w protektory. W celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi do zastosowania wypinana podpinka paroprzepuszczalna. Rękawice na różne warunki atmosferyczne (letnie, zimowe) - 22 kpl.

6. Przyczepa lekka do przewozu quada x 11 szt., z fabryczną homologacją, o wymiarach dostosowanych do wymiarów quada, wyposażona w rampę lub najazdy w tylnej części.

7. Przedmiot zamówienia musi być: - fabrycznie nowy, rok produkcji bieżący dla roku dostawy.

8. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z dostawą leży po stronie Wykonawcy przedmiotu zamówienia - dostawcy.

9. Należy udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji na pojazd.

10. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik Nr 2 do SIWZ.

11. Podane w opisach nazwy własne (np. ABS itp.) nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.

12. Zamawiany sprzęt powinien spełniać wymagane prawem normy i posiadać wymagane atesty lub świadectwa homologacyjne.

13. Celem identyfikacji proponowanego pojazdu wykonawca w swej ofercie ma jednoznacznie wskazać markę, model, wersję pojazdu z opisem wyposażania jaki proponuje lub markę, model, wersję ze wskazaniem konkretnej oferty handlowej wykonawcy, z której będzie można jednoznacznie odczytać, iż proponowany pojazd spełnia wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.11.30.00 - [Pojazdy z napędem na 4 koła](http://www.przetargi.egospodarka.pl/Pojazdy-z-napedem-na-4-kola).

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie do 28 grudnia 2018 r.